|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Karakter | Morsekode | Fonetisk | Fonetisk udtalelse |
| A | . - | Alfa | Al-fah |
| B | - . . . | Bravo | Brah-voh |
| C | - . - . | Charlie | Char-lee |
| D | - . . | Delta | Dell-tah |
| E | . | Echo | Eck-oh |
| F | . . - . | Foxtrot | Foks-trot |
| G | - - . | Golf | Golf |
| H | . . . . | Hotel | Hoh-tel |
| I | . . | India | In-dee-ah |
| J | . - - - | Juliet | Jew-lee-ett |
| K | - . - | Kilo | Key-loh |
| L | . - . . | Lima | Lee-mah |
| M | - - | Mike | Mike |
| N | - . | November | No-vem-ber |
| O | - - - | Oscar | Oss-cah |
| P | . - - . | Papa | Pah-pah |
| Q | - - . - | Quebec | Keh-beck |
| R | . - . | Romeo | Row-me-oh |
| S | . . . | Sierra | See-air-rah |
| T | - | Tango | Tang-go |
| U | . . - | Uniform | You-nee-form |
| V | . . . - | Victor | Vik-tah |
| W | . - - | Whiskey | Wiss-key |
| X | - . . - | X-ray | Ecks-ray |
| Y | - . - - | Yankey | Yang-key |
| Z | - - . . | Zulu | Zoo-loo |
| Æ | . - . - | Ægir | Æ-gir |
| Ø | - - - . | Ødis | Ø-dis |
| Å | . - - . - | Åse | Å-see |
| 1 | . - - - - | One | Wun |
| 2 | . . - - - | Two | Too |
| 3 | . . . - - | Three | Tree |
| 4 | . . . . - | Four | Fow-er |
| 5 | . . . . . | Five | Fife |
| 6 | - . . . . | Six | Six |
| 7 | - - . . . | Seven | Se-ven |
| 8 | - - - . . | Eight | Ait |
| 9 | - - - - . | Nine | Nin-er |
| 0 | - - - - - | Zero | Zee-ro |

|  |  |
| --- | --- |
| **Forkortelse** | **Beskrivelse** |
| CQ (Stenlille) | Opkald til alle interesserede (i Stenlille) |
| QRK | Forståeligt |
| QRM | Forstyrrelse |
| QRN | Atmosfærisk støj |
| QRO | Forøget sendeeffekt |
| QRP | Nedsat sendeeffekt |
| QRT | Stands udsendelse |
| QRV | Parat (f.eks. ”Jeg lytter”) |
| QRX | Kalder igen |
| QRZ | Hvem kalder |
| QSB | Varierende signalstyrke |
| QSL | Kvittering |
| QSO | Samtale |
| QSY | Skift frekvens |
| QTH | Position (f.eks. bopæl og spejderhytten) |
| XYL | Hustru (Ex-Young-Lady) |
| **Operationelle forkortelser** |  |
| AR | Slut på transmissionen |
| BK | Break in, bryde |
| CQ | Opkald til alle |
| CW | Telegrafi |
| DE (de) | Bruges til adskillelse af kaldesignalet på den opkaldte og den kaldende station (her er) |
| K | ”Kom” – en opfordring til sending |
| MSG | Meddelelse, melding |
| PSE | Please |
| R | Roger – ”modtaget, forstået” |
| RST | Læsbarheds-. Signalstyrke-tonerapport |
| RX | Modtager |
| TX | Sender |
| UR | Din |
| VA | Arbejdets ophør |
| VY |  |
| 51 | "Hygge hejsa" (kun privatradio) |
| 55 | "Held og lykke" (tysk) |
| 73 | "Farvel og på genhør" |
| 88 | "Kys og kram" |
| 99 | "Skrup af" |
| P35 | "Øl" |
| P2000 | "Snaps" |